**6. ХРАНЕНИЕ**

6.1. Хранение светильников осуществляют в упаковке, в крытых, отапливаемых и вентилируемых складских помещениях категории 1 (Л) по ГОСТ 23216, в условиях, исключающих воздействие прямых солнечных лучей, атмосферных осадков, кислотных, щелочных и других примесей, материалов, являющихся источниками агрессивных паров, а также других агрессивных сред.

6.2. Высота штабелирования не должна превышать 1,7 м.

6.3.Светильники в упакованном виде должны транспортироваться либо в паллетном борту, либо закрытым видом транспорта.

**7. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ**

7.1. По истечении срока службы светильник разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и сдать в специализированные организации по приемке и переработке вторсырья.

**8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

8.1. Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Маркировка светильника | Г3 | Г5 | Г7 |
| Со дня продажи/но не более с даты изготовления | 36/48 месяцев | 60/72 месяцев | 84/96 месяцев |

8.2. При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии исчисляется со дня изготовления светильника, который указывается в настоящем паспорте.

8.3. Срок службы светильника в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет не менее 10 лет.

8.4. При несоблюдении правил хранения и транспортирования организациями – посредниками, предприятие – изготовитель не несет ответственности перед конечными покупателями за сохранность и качество продукции.

8.5. Для ремонта светильника в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с указанием условий, при которых была выявлена неисправность; фотографии светильника на месте эксплуатации до момента демонтажа; документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, товарный чек т.п.). и предъявить само изделие с паспортом предприятию – изготовителю или официальному представителю.

8.6. Гарантийные обязательства выполняются только при условии соблюдения правил установки и эксплуатации Продукции. Гарантийные обязательства не выполняются при:

- наличие механических, термических повреждений светильника или его части;

- наличие следов самостоятельного вскрытия светильника и/или нарушение защитной маркировки;

- поломках, вызванных неправильным подключением светильника, перенапряжением в электросети.

8.7. По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться по адресу420059, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Роторная, зд. 1Е, помещ.9, ООО «Рэйлюкс», тел.: 8 (843) 253-31-23, e-mail: [service@raylux.ru](mailto:service@raylux.ru) или к организации, у которой приобретен светильник.

**9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Светильник изготовлен и принят в соответствии с требованиями ТУ и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Штамп ОТК

Дата продажи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Штамп магазина

**СВЕТИЛЬНИК СЕРИИ**

**A-lux EL**

**ПАСПОРТ**

**ТУ 3461-004-46125362-2015**



1. **НАЗНАЧЕНИЕ**
   1. Светодиодные светильники серии A-lux предназначены для контурной подсветки фасадов зданий, архитектурной подсветки.
2. **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**
   1. Светильник соответствует ТУ 3461-004-46125362-2015, требованиям ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011.
   2. Светильник рассчитан для работы от внешнего источника питания с постоянным выходным током 700 мА. Внешний источник питания рассчитан для работы от сети переменного тока 176-264 В, 47-63 Гц. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013.
   3. Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-2015(IЕС 60529:2013)IP66.
   4. Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р 58698-2019 (МЭК 61140:2016).
   5. Группа условий эксплуатации в части воздействий механических факторов окружающей среды по ГОСТ 17516.1-90.
   6. Климатическое исполнение светильников УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69.
   7. Расшифровка маркировки светильника:

A-lux 27 EL 32 L1510-508-W-Д - \_\*\_Дополнительные опции\_

кривая силы света (ГОСТ 34819-2021);

тип крепления;

x10 - минимальный индекс цветопередачи;

х100 – номинальная цветовая температура, К;

длина светильника , мм;

диаметр корпуса, мм;

модификация светильника;

потребляемая мощность, Вт;

серия светильника;

* Г3- гарантия 3 года;
* ТР – транзитное подключение;
* IP – степень защиты;
* Опал – матовый рассеиватель.
  1. Допустимый разброс номинальных параметров светильника ±8%.
  2. Таблица массы светильника:

|  |  |
| --- | --- |
| ØхД, мм | Масса не более, кг |
| Ø35х310 | 0,15 |
| Ø35х570 | 0,3 |
| Ø35х840 | 0,45 |
| Ø35х1230 | 0,6 |
| Ø35х1510 | 0,8 |
| Ø35х2970 | 1,6 |

1. **КОМПЛЕКТНОСТЬ**

В комплект поставки входит: 1) светильник - 1 шт.; 2) упаковка - 1 шт.; 3) паспорт - 1 шт.

**4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ**

4.1. Монтаж/демонтаж, устранение неисправностей, чистку, техническое обслуживание светильника следует производить только при отключенном напряжении и не ранее, чем через 1 мин после отключения напряжения.

4.2. Светильник выполнен по I классу защиты от поражения электрическим током и должен быть надёжно заземлён.

4.3. ВНИМАНИЕ! Запрещается: - включение светильника в электрическую сеть с параметрами, отличающимися от указанных в разделе 2 настоящего паспорта;

- самостоятельно производить ремонт или модификацию светильника.

**5. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УСТАНОВКИ**

5.1. Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

5.2. Светильник после длительного транспортирования и/или хранения при низких температурах перед установкой необходимо выдержать в отапливаемом помещении при температуре +15…20°С не менее 24 часов.

5.3. Распакуйте светильник и убедитесь в его целостности и правильности комплектности.

5.4. Драйвер подключается к электросети при помощи провода сечением не менее 3x1.5 мм2.

5.5. Для подключения светильника к сети питания:

- подключите выходной кабель источника питания к светильнику с помощью разъемов с соблюдением следующей полярности :

Коричневый – плюс «+»

Синий – минус «-»

- светильники в линии соединяются при помощи разъемов «папа-мама»;

- к выходному разъему последнего в линии светильника подключается перемычка в виде «глухого» разъема;

- подключите входной провод внешнего источника питания к сети с соблюдением следующей полярности: L - фаза; N - нейтраль; РЕ - заземление.

5.6. ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

-включение светильника в электрическую сеть с параметрами, отличающимися от указанных в разделе 2 настоящего паспорта;

-производить подключение, отключение, ремонт светильника при необесточенной сети;

-самостоятельно производить ремонт или модификацию светильника;

-использовать светильник без подключения заземления;

-эксплуатировать светильники с поврежденной изоляцией проводов и мест электрических соединений;

-использовать светильник с регулирующими устройствами без согласования с производителем;

-устанавливать светильник в непосредственной близости от приборов и конструкций, которые влияют на температурный режим светильника;

-располагать в непосредственной близости от светильника материалы и вещества, которые могут потерять свои свойства или воспламениться от воздействия светового и теплового излучения светильника;

-использовать провод плоского сечения;

5.7. Загрязнённое стекло очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.